**Инструкция**

1. **Основные параметры**

Артикул: Е517-003

Материал: пластмасса и электроника

Батареи: Автомобильный аккумулятор: 4,8V типа АА, перезаряжаемая батарея

Дистанционное управление: 2 шт., 1,5 V типа АА.

1. **Установка аккумулятора**

1.Откройте крышку отсека для батарей, которая находится на задней части пульта управления, вставьте батарейки 2 шт. 1.5V типа АА соблюдая полярность и затем закройте крышку отсека для батареек, используя отвертку (рис. 2А).

2. Пожалуйста, снимите крышку на задней части автомобиля с помощью отвертки, откройте крышку, как показано на рисунке, вставьте батарейку 1шт. 4.8V типа АА, затем закройте крышку отсека для батареек, используя отвертку (рис. 2В).



**Примечание: заряжайте батарею примерно от 4 до 5 часов, но перед первичным использованием, необходимо зарядить аккумулятор в течение 8 часов.**



1. **Основные операции и функции**

Пожалуйста, убедитесь, что батареи пульта дистанционного управления и автомобиля были установлены в правильном положении и установите выключатель автомобиля в положение ON (ВКЛЮЧЕНО) (Рис.3А)



**1. Вкл./Выкл.**

Нажмите клавишу ON / OFF (Вкл./Выкл.), раздаться звуковой сигнал, снова нажмите эту клавишу, после чего автомобиль отключится со звуковым сигналом DI (Рис. 3В).

**2.Звук**

Нажмите клавишу «Звук» на пульте дистанционного управления после запуска автомобиля, будут издаваться звуковые эффекты.

**3.Вперед/Назад.**

Нажмите левую кнопку «вперед / назад», после чего автомобиль поедет вперед и назад; когда автомобиль двигается вперед, то фары автомобиля загорятся спереди и сзади; когда автомобиль движется назад, то фары автомобиля отключатся, также фары автомобиля будут отключены, когда автомобиль стоит на месте (Рис.3С).

**4.Налево/Направо**.

Нажмите левую кнопку вперед / назад. Правая кнопка поворачивает автомобиль влево / вправо, автомобиль будет двигаться в направлении лево и право. Фары автомобиля начнут мигать, когда автомобиль будет поворачивать (Рис.3D).

**5.Вращение платформы на 660°**
После запуска автомобиля, нажмите клавишу повтора «Налево / Направо» , подъемный кран будет вращаться со звуковым эффектом. Одновременно загорится мигающий световой индикатор на крыше кабины, а также передние и задние фары (Рис.3Е).

**6.Вверх и вниз. Раздвинуть/Сложить лестницу**
После запуска автомобиля , нажмите клавишу вверх и вниз, после чего подъемный кран медленно поднимется (опустится); одновременно вторая кнопка медленно опустит подъемный кран со звуковым эффектом, начнут мигать фары в верхней части кабины и загорятся переднее и задние фары (Рис.3F).


**7.Подъем подъемного крана Вверх/Вниз**
После запуска подъемного крана , нажмите клавишу «Поднять подъемный кран» / «Опустить подъемный кран», после чего кран поднимется (опуститься) медленно с звуковым эффектом, одновременно огни в верхней части кабины загорятся на и загорятся передние и задние фары со световым эффектом мигания (Рис.3F).
Максимальный подъемный вес подъемного крана составляет 130г.

Эти функции могут использоваться для имитации работы пожарной машины.

**4. Расширенные функции**
**1. Звук выкл**.
После запуска пожарной машины, удерживайте клавишу «Звук» в течение длительного времени, чтобы выключить звуковые эффекты. Чтобы снова включить звук, нажмите кнопку еще раз.

**2. ДЕМО функция**
Нажмите клавишу ДЕМО и автомобиль сможет выполнять серию функций автоматически, чтобы выйти из этой функции вновь нажмите клавишу ДЕМО.

**3. Выбор программы**

Нажмите клавишу «Выбор программы» при запуске, после чего индикатор загорится красным цветом, а автомобиль будет находится в состоянии выбора программы, вы можете совершить любые движения, после чего автомобиль сохранит Ваши движения у себя в памяти. После снова нажмите кнопку «Выбрать программу» и пожарная машина автоматически выполнит записанные в памяти движения.

**4**.**Автоматическое отключение**
Если после включения дистанционного управления Вы не используете устройство, то не после запуска автомобиля произойдет автоматическое отключение через 50 секунд. Когда Вы выключите автомобиль прозвучит звуковой эффект DI и все функций будут находится в режиме ожидания. Использование автомобиля, будет возможно только после его перезапуска.

**5. Функция «Мульти»**На пульте дистанционного управления находятся три канала A / B / C, с помощью которых пожарная машина может использоваться несколькими игроками и они смогут играть автомобилем переключая эти каналы.

1. **Перезарядка**
Примечание: Пожалуйста, переведите переключатель питания в положение "OFF"(Выкл.), если продукт не будет использоваться в течение длительного времени. Выньте батарейки из пульта дистанционного управления и автомобиля для хранения. Пожалуйста, зарядите аккумулятор от 4 до 5 часов, 8 часов до первого использования.
2. **Примечание**
3. Не разрешайте детям играть с игрушкой на дороге, выберите безопасное место, чтобы избежать опасности.
4. Не играйте с игрушкой в воде - это может привести к короткому замыканию. Воспользуйтесь сухой тканью для очистки автомобиля.
5. В случае изменения скорости устройства или возникновения неадекватной реакции на команды пульта ДУ, зарядите аккумулятор. Низкий заряд аккумулятора может приводить к перебоям в работе устройства.
6. Батареи должны заряжаться под наблюдением взрослых. Пожалуйста, используйте батареи, рекомендованные в инструкции.
7. Пожалуйста, установите батареи в правильной полярности.
8. Не смешивайте новые батареи и старые батарейки.
9. Полностью зарядите аккумулятор перед первичным использованием.
10. Не повреждайте антенну дистанционного управления.
11. Батарея и зарядное устройство должны регулярно проверяться на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, прекратите использование устройства до их полного устранения.

10.Пожалуйста, не подключайте устройство к иным зарядным устройствам иного производства.

**Автомобиль содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья.**

**Для детей старше 3-х лет.
Характеристики цвета и содержания могут отличаться от картинок.**