
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Кресло-качели «Babyton» Артикул S811**

Благодарим за покупку этого изделия. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.




**ВНИМАНИЕ**

* Никогда не оставляйте ребенка в кресле-качелях без присмотра.
* Кресло-качели не предназначены для использования детьми, уже научившимися самостоятельно сидеть.
* Во избежание несчастного случая, не оставляйте кресло-качели на возвышенных, непрочных, неровных или покатых поверхностях.
* Ребенок, находясь в кресле-качелях, всегда должен быть пристегнут. Каждый раз при использовании кресла-качелей следите за тем, чтобы ребенок был пристегнут ремнями безопасности.
* Перед использованием проверьте, что все части находятся в правильно заблокированных позициях и правильно отрегулированы.
* Регулярно проверяйте систему подвески.
* Используйте только 5-ти точечные ремни безопасности.
* Не используйте кресло-качели без вкладыша сиденья.
* Используйте кресло-качели только на ровном и освобожденным от вещей полу.
* Никогда не используйте кресло-качели на мягкой поверхности, т.к. они могут перевернуться и причинить вред ребенку.
* Данное изделие не может использоваться в качестве детской кровати! Если ребенок заснул, снимите его с кресла-качелей и перенесите в более подходящее для сна место.
* Кресло-качели не могут служить в качестве переноски или автомобильного кресла для детей.
* Всегда используйте ремни безопасности, даже если ребенок находится в кресло-качелях непродолжительное время.
* При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°С.
* Веревки (шнуры, в т.ч. электрические) могут стать причиной удушения. Не помещайте кресло-качели рядом с предметами с веревками. Не протягивайте веревки и шнуры через кресло-качели и не подвешивайте игрушки на веревках.
* Никогда не поднимайте кресло-качели за дугу с игрушками.
* Никогда не поднимайте кресло-качели, если в них находится ребенок.
* Держите упаковочный полиэтиленовый пакет подальше от детей для избежания риска удушения.
* Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части. Никогда не добавляйте подушки, одеяла и другие предметы.
* Для избежания удушения и защемления никогда не устанавливайте изделие у окна, если на нем есть жалюзи или шторы со шнурами, которые могут вызвать удушение ребенка
* Не позволяйте ребенку играть со сложенными кресло-качелями
* Не вешайте любые другие игрушки, кроме приложенных к изделию.
* Рекомендованные батарейки: 4 штуки типа D (в комплект не входят)
* Держите батарейки подальше от детей.
* Производите замену батареек, когда кресло-качели не работают достаточно долго.
* Батарейки должны быть вынуты, если изделием долго не пользуетесь.
* Не используйте батарейки разного типа вместе, недопустимо использование одновременно старых и новых батареек.
* При установке батареек соблюдайте полярность.
* силовые клеммы не должны быть закорочены.
* Никогда не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться или выделять вредные вещества. Утилизация электрического и электронного оборудования должна быть осуществлена путем селективного сбора. Не выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе от с домашним мусором, а избавиться от него в точке селективного сбора.
* Если ребенок начинает делать резкие движения руками или ногами – снимите дугу с игрушками.
* Не позволяйте ребенку лежать лицом вниз.
* Кресло-качели предназначены для одновременного использования только одним ребенком
* Максимальный вес ребенка не должен превышать 12 кг.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:**

* Материал сиденья – 100% полиэстер
* Регулярно проверяйте техническое состояние изделия. Не используйте кресло-качели, если в нем не хватает какой-либо составной части или узла, отсутствия винтов, изношенности ткани или швов, а также в случае их поломки.
* Замените, либо отремонтируйте части в случае необходимости. Используйте только запасные части рекомендованные производителем.
* Регулярно чистите кресло-качели.
* Рекомендована только ручная стирка без замачивания.
* Мойку съемных частей шезлонга необходимо проводить в мыльном растворе, или с использованием слабых моющих средств. Тканевую обивку и другие несъемные части необходимо протирать влажной тряпкой.
* Не стирайте тканевую обивку в стиральной машине.
* Не гладьте тканевую обивку. При стирке не используйте отбеливатель и другие сильнодействующие моющие средства.
* После стирки не забывайте просушить тканевую обивку. Избегайте сушки под прямыми солнечными лучами.
* Длительное нахождение под солнечными лучами может привести к потере оригинальных свойств материалами, из которых изготовлено изделие.
* Для избежания появления плесени на тканевой обивке, а также коррозии металлических частей, храните изделие в сухом и чистом месте.


**ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ:**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Передняя ножка** 2. **Задняя ножка** 3. **Правая ножка с дугой** 4. **Левая ножка с дугой** 5. **Передняя планка рамы** 6. **Задняя планка рамы** 7. **4 болта 30mm** 8. **2 болта 35mm** | 1. **Чехол сиденья** 2. **Защитная сетка** 3. **Дуга с игрушками** 4. **Подушка для головы** 5. **Электронная коробка** 6. **Кнопка** 7. **Адаптер (6V/500mA)** |

**СБОРКА**


**Соберите ножки (1-8):**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Вставьте заднюю ножку в правую/левую ножки как показано на рисунке | 2. Смонтируйте две стороны болтами 2х35мм | 3. Вставьте переднюю ножку в правую/левую ножки, пока не услышите звук щелчка |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Вставьте переднюю планку рамы в правую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.6. | 5. Вставьте переднюю планку раму в левую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.6. | 6.Стяните болтами 2х30мм |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Смонтируйте заднюю планку рамы в левую/правую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.8. | 8. Стяните болтами 2х30мм |  |

**Сборка сиденья (9-16):**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. Вставьте чехол сиденья в переднюю планку | 10. Вставьте чехол сиденья в заднюю планку | 11.Закройте кнопки на обеих сторонах защитной сеткой |

12-16 Соберите ремни безопасности как показано на рисунках 12-16



Как показано на рисунке, Это липучка для фиксации


Вставьте дугу с игрушками в специальные подушечки для головы

Отверстия



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Используйте отвертку, чтобы открыть отсек с батарейками | Вставьте 4 батарейки в отсек для батареек | Вставьте штекер адаптера в специальное отверстие, после этого качели могут работать |

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:**



ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ВРЕМЯ!

Вставьте пряжку ремня в отверстие для пряжки, пока не услышите звук щелчка.


После этого ребенок зафиксирован.



Нажните на кнопку, чтобы Сложите сиденье и нажмите кнопку на ножках качелей,

отрегулировать наклона сиденья чтобы их сложить

НАЧАЛО РАБОТЫ КАЧЕЛЕЙ:



1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Выбор скорости качания (увеличить)
3. Выбор скорости качания (уменьшить)
4. Световые диоды индикации скорости качания
5. Кнопка таймера
6. Индикатор таймера
7. Кнопка для выбора мелодии